**Příloha č. 1 Smlouvy – Seznam prací a služeb s popisem činností**

**Seznam prací a služeb s popisem činnosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Název** | **Jednotka** | **Popis** |
| 1 | Likvidační posyp chemie | Kč/m2 | Posyp chemickými materiály se provádí na vzniklé náledí, nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. Dávkování: 10-20 g/m2 (vlhčená sůl, 20-40 g/m2 krystalická sůl). V činnosti je zahrnuta cena za použitý chemický materiál, práci pracovníka a použití mechanizmu včetně nájezdových hodin. |
| 2 | Likvidační posyp inert | Kč/m2 | Posyp inertními materiály se provádí na vzniklé náledí, nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. Dávkování: Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m2, písek 70-500 g/m2. V činnosti je zahrnuta cena za použitý inertní materiál, práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 3 | Lokální zásah | Kč/m2 | Lokální zásahy jsou prováděny na výzvu pověřeného pracovníka ÚMČ Praha 12 při bodových závadách ve sjízdnosti motoristických komunikací. Posyp se provádí chemickými nebo inertními materiály. V činnosti je zahrnuta cena za chemický nebo inertní materiál v závislosti na druhu zařazení komunikace, práci pracovníka a použití mechanizmu včetně nájezdových hodin. |
| 4 | Sdružený výkon | Kč/m2 | Pluhování s likvidačním posypem. Pluhování se provádí ták, že zbylá vrstva sněhu nemá přesáhnout výšku 3 cm. Při pluhování je třeba přihlédnout ke stavebně technickému stavu vozovky. Dodavatel zahájí pluhování dle místní situace, začátek pluhování oznámí. V činnosti je zahrnuta cena za posypový materiál, práci pracovníka a použití mechanizmu včetně nájezdových hodin. |
| 5 | Nákladní vozidlo 2-8 tun | Kč/hod | Použití mechanizmu v hodinové sazbě. V činnosti je zahrnuta cena i za práci pracovníka včetně nájezdových hodin. |
| 6 | Nákladní vozidlo do 2 tun – s přídavným zařízením | Kč/m2 | Mechanický smeták, pluh. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanizmu včetně nájezdových hodin. |
| 7 | Nakladač o objemu lžíce do 1 m3 | Kč/hod | Použití mechanismu v hodinové sazbě. Mechanismus typu Bobcat, UNC, apod. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanizmu včetně nájezdových hodin. |
| 8 | Pracovní pohotovost – komunikace II. a III. pořadí | Kč/hod | * pracovníci se zdržují na pracovišti * pracovní pohotovost vyhlašuje TSK * MČ Praha 12 pohotovost potvrdí nebo zruší * výjezd prvních mechanizmů do 30 minut po vyhlášení pokynu |
| 9 | Domácí pohotovost – komunikace II. a III. pořadí | Kč/hod | * pracovníci se zdržují v místě bydliště * domácí pohotovost vyhlašuje dispečink TSK * MČ Praha 12 pohotovost potvrdí nebo zruší * zahájení práce na programech do 4 hod. 30 min. po vyhlášení pokynu |
| 10 | Pracovní pohotovost – pracovník ručního čištění | Kč/hod | * pracovníci se zdržují na pracovišti * pracovní pohotovost vyhlašuje dispečink TSK * MČ Praha 12 pohotovost potvrdí nebo zruší * zahájení prací na zajištění schůdnosti ihned po vyhlášení pokynu pověřeného pracovníka ÚMČ Praha 12 * zhotovitel zajistí pohotovostní službu pracovníků, případně mechanizmů |
| 11 | Domácí pohotovost – pracovník ručního čištění | Kč/hod | * pracovníci se zdržují v místě bydliště * domácí pohotovost vyhlašuje dispečink TSK – MČ Praha 12 pohotovost potvrdí nebo zruší * zahájení prací na zajištění schůdnosti do 4 hodin 30 minut po vyhlášení pokynu |
| 12 | Sypací úseky – cesty, plochy | Kč/m2 | Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi:   1. u chodníků, které jsou širší než 2m nejméně 1,5 m 2. u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m 3. u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady v celé šíři   Použitý inertní materiál. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m2, písek 70-500 g/m2. V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, práci pracovníka-ů, použití dojezdového mechanizmu včetně nájezdových hodin. |
| 13 | Sypací úseky – schody | Kč/m2 | Údržba schodů v celé šíři posypem inertním materiálem. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m2, písek 70-500 g/m2. V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, práci pracovníka-ů, použití dojezdového mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 14 | Strojní odstraňování sněhu každých 5 cm výšky – cesty, plochy. | Kč/m2 | Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi:   1. u chodníků, které jsou širší než 2m nejméně 1,5 m 2. u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m 3. u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady v celé šíři   Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se zajišťuje strojním odmetením sněhu, případné odškrábání zmrazků a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m2, písek 70-500 g/m2. V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, za práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 15 | Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm – cesty, plochy. | Kč/m2 | Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi:   1. u chodníků, které jsou širší než 2m nejméně 1,5 m 2. u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m 3. u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady v celé šíři   Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz zajišťuje odmetením sněhu a odškrábáním zmrazků a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m2, písek 70-500 g/m2. V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, za práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 16 | Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm – schody. | Kč/m2 | Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se zajišťuje odmetením sněhu a odškrábáním zmrazků a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m2, písek 70-500 g/m2. V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, za práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 17 | Čištění vozovek – blokové čištění. | Kč/m2 | Strojní čištění motoristických komunikací, jedná se o cenu za vyčištění 1 m2 komunikací ve správě městské části Praha 12 při blokovém čištění. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka-ů, použití mechanismu-ů včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložení vzniklého odpadu na skládku. |
| 18 | Čištění chodníků – blokové čištění. | Kč/m2 | Odstranění náletové zeleně z chodníků, včetně obruby na komunikacích ve správě městské části Praha 12 při blokovém čištění. Činnost spočívá v odstranění náletové zeleně z plochy chodníků, ze spáry mezi vozovkou a obrubníkem, mezi obrubníkem a chodníkem, mezi spoji obrubníků. Pokud při komunikaci nebude zpevněná část, tedy chodník, bude provedeno čištění od náletové zeleně do vzdálenosti 30 cm od hrany komunikace. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 19 | Samosběr se savicí – velký | Kč/hod | Strojní čištění komunikací mechanismem v hodinové sazbě. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanizmu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložení vzniklého odpadu na skládku. Využití vozu jen při mimořádném čištění. |
| 20 | Splachování vozovek | Kč/m2 | Využití kinetické energie vody k uvolnění nečistot a k jejich odplavení do odvodňovacího proužku při obrubě při blokovém čištění. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití cisterny včetně nájezdových hodin a dále cena za spotřebování použité vody. |
| 21 | Nákladní vozidlo 2-8 tun. | Kč/hod | Použití mechanismu v hodinové sazbě. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka včetně nájezdových hodin. |
| 22 | Nakladač o objemu lžíce do 1 m3. | Kč/hod | Použití mechanismu v hodinové sazbě. Mechanismus typu Bobcat, UNC, apod. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 23 | Ruční čištění chodníků. | Kč/m2 | Ruční odstranění smetků a zimního posypu z nemotoristických komunikací. Provádí se oškrábáním komunikace a následným smetením. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin s následným odvozem a uložení vzniklého odpadu na skládku. |
| 24 | Značky. | Kč/ks | Instalace a deinstalace přenosného dopravního značení (B 28 „Zákaz zastavení“, dále „doplňující tabulka“ E13“), doplňující tabulka bude obsahovat informaci o dni provádění blokového čištění a dále časový údaj, přenosné dopravního značení bude instalováno minimálně 7 dní před započetím blokového čištění. Počet a umístění přenosného dopravního značení bude zanesen v harmonogramu blokového čištění. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu určeného pro převoz přenosného dopravního značení včetně nájezdových hodin. Dopravní značení zajišťuje zhotovitel. Odstranění dopravního značení bude provedeno ihned po dokončení a předání dílčího plnění Díla. |
| 25 | Podzimní úklid listí | Kč/m2 | Odstranění opadaného listí v podzimním období na základě výzvy pověřeného pracovníka úřadu městské části Praha 12. Opadané listí se odstraňuje z komunikací a pěších chodníků ve správě městské části Praha 12. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanizmu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 26 | Úklid po přívalových deštích. | Kč/m2 | Jedná se o odstranění naplavenin po přívalových deštích na základě výzvy pověřeného pracovníka úřadu městské části Praha 12. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 27 | Ruční výsběr kusových nečistot. | Kč/m2 | Ruční výsběr kusových nečistot. Jedná se o odstranění typu: papíry, plasty, sklo, obaly. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 28 | Nadměrné znečištění. | Kč/hod | Odstranění smetků, sedimentu, zimního posypu a nečistot v rámci jednorázových akcí. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 29 | Odstranění náletové zeleně včetně nečistot z chodníků, včetně obruby (šintování). | Kč/m2 | Odstranění náletové zeleně z chodníků, včetně obruby na komunikacích ve správě městské části Praha 12 mimo blokové čištění. Činnost spočívá v odstranění náletové zeleně z chodníků, ze spáry mezi vozovkou a obrubníkem, mezi obrubníkem a chodníkem, mezi spoji obrubníků. Pokud při komunikaci nebude zpevněná část, tedy chodník, bude provedeno čištění od náletové zeleně do vzdálenosti 30 cm od hrany komunikace. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 30 | Chemický postřik plevelů. | Kč/m2 | Provedení chemického postřiku plevelů a náletové zeleně na komunikacích ve správě městské části Praha 12. Rozsah činnosti bude proveden na základě pověřeného pracovníka městské části Praha 12. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití chemického přípravku, použití mechanismu včetně nájezdových hodin. |
| 31 | Vyčištění uliční vpusti. | Kč/ks | Vyčištění uliční vpusti, činnost spočívá ve vysypání kalového koše na splaveniny, vyčištění dna od usazenin a sedimentu, dále očištění mříže uliční vpusti a jeho nejbližšího okolí. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanizmu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. Pokud pracovník při činnosti zjistí závadu na uliční vpusti, tedy: vadnou krycí mříž, narušené uložení krycí mříže, odcizení krycí mříže, poškozený koš na sediment a splaveniny, narušení těla uliční vpusti, ucpané přípojky uliční vpusti, uvede tuto závadu v technickém protokolu, který bude součástí evidence zadaných uličních vpustí. Evidenci uličních vpustí, které budou zadány pro vyčištění, předloží pověřený pracovník městské části Praha 12. |
| 32 | Instalace sedimentačního koše do uliční vpusti. | Kč/ks | Instalace nového sedimentačního koše do uliční vpusti. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, pořízení a instalaci sedimentačního koše (výška 600 mm x průměr 385 mm), použití mechanismu včetně nájezdových hodin. Dále je v ceně zahrnuta likvidace původního sedimentačního koše. |
| 33 | Vyčištění horské vpusti 1. | Kč/ks | vyčištění horské vpusti, činnost spočívá v úplném vybrání sedimentačního prostoru od naplaveného sedimentu, dále následné očištění mříže horské vpusti a jeho nejbližšího okolí. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 34 | Vyčištění horské vpusti 2. | Kč/ks | Vyčištění horské vpusti sacím bagrem, či jinou čistící technologií při úplném zanesení. Činnost spočívá v úplném vytěžení sedimentačního prostoru od naplaveného sedimentu, dále následné očištění mříže horské vpusti a jeho nejbližšího okolí. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. |
| 35 | Sběr psích exkrementů | Kč/m2 | Sběr psích exkrementů z chodníků při komunikacích ve správě městské části Praha 12. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. Činnost se provádí v průběhu roku (jaro-podzim). |
| 36 | Likvidační zásah v rámci znečištění komunikace ropnými látkami, dopravní nehoda | Kč/m2 | Odstranění ropných nečistot a nečistot po dopravních nehodách v rámci jednorázových akcí. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu k ekologické likvidaci a zároveň cena za použitý likvidační materiál. |